Ogłoszenie nr 500200000-N-2018 z dnia 22-08-2018 r.

Miasto Szczecinek: Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych – nakładki bitumiczne na terenie miasta szczecinek w 2018 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak
Numer ogłoszenia: 598801-N-2018

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:**

Miasto Szczecinek, Krajowy numer identyfikacyjny 33092089000000, ul. Plac Wolności  13, 78400   Szczecinek, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 943 714 126, e-mail urzad@um.szczecinek.pl, faks 943 740 254.
Adres strony internetowej (url): www.szczecinek.pl

**I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych – nakładki bitumiczne na terenie miasta szczecinek w 2018 r.

**Numer referencyjny***(jeżeli dotyczy):*

K.7234.5.2018

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i oddanie zgodnie ze sztuką budowlaną, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, projektami zagospodarowania terenu oraz zasadami bezpieczeństwa dla korzystających z drogi, robót polegających na wykonaniu remontu nawierzchni bitumicznych ulic: Kaszubska i Wojska Polskiego w Szczecinku. 2. W zakres remontu o którym mowa powyżej wchodzi: 2.1 Ul. Kaszubska: - remont mechaniczny nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm ( na zjeździe i zatoce autobusowej): frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. do 4 cm, transport sfrezowanego materiału w miejsce wskazane przez Zamawiającego ( do 6 km ), regulacja pionowa istniejącego uzbrojenia, mechaniczne oczyszczenie i sprysk emulsją asfaltową nawierzchni, mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm, transport mieszanki bitumicznej, - remont mechaniczny nawierzchni o gr. 6 cm ( na ciągu głównym ): frezowanie nawierzchni bitumicznej śr. gr. do 6 cm, transport sfrezowanego materiału w miejsce wskazane przez Zamawiającego ( do 6 km) , mechaniczne oczyszczenie i sprysk emulsją asfaltową nawierzchni, mechaniczne wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego śr. gr. 3cm, regulacja pionowa istniejącego uzbrojenia , sprysk emulsją asfaltową warstwy wyrównawczej, mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 3 cm, transport mieszanki bitumicznej. 2.2. Ul. Wojska Polskiego: - wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego gr. 6 cm ( na przekopach i w miejscach spękań): frezowanie nawierzchni bitumicznej na spękaniach gr. do 6 cm, transport sfrezowanego materiału w miejsce wskazane przez Zamawiającego ( do 6 km ), sprysk emulsją asfaltową nawierzchni, ręczne lub mechaniczne wykonanie podbudowy bitumicznej z betonu asfaltowego gr. 6 cm, transport mieszanki bitumicznej, - remont mechaniczny nawierzchni o gr. 6 cm ( na przekopach i w miejscach spękań ): mechaniczne oczyszczenie i sprysk emulsją asfaltową nawierzchni, mechaniczne wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego śr. gr. 3cm, regulacja pionowa istniejącego uzbrojenia , sprysk emulsją asfaltową warstwy wyrównawczej, ułożenie siatki z włókien szklanych wzdłuż i wszerz przesączonej asfaltem układanej w technice na gorąco ze wstępnym przyklejeniem typu GLASSPHALT G – ROAD 120/120 ( lub równoważnej ), mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 3 cm, transport mieszanki bitumicznej. - remont mechaniczny nawierzchni o gr. 6 cm ( na ciągu głównym ): mechaniczne oczyszczenie i sprysk emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej, mechaniczne wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego śr. gr. 3cm, regulacja pionowa istniejącego uzbrojenia , sprysk emulsją asfaltową warstwy wyrównawczej, mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 3 cm, transport mieszanki bitumicznej. 3. Należy zastosować masy asfaltowe zgodnie z WT-2 2014 dla: 1) podbudowa bitumiczna - AC 16 P 50/70 KR1-2, 2) warstwy wiążąco-wyrównawczej - AC 11W 50/70 KR1-2, 3) warstwy ścieralnej – AC 8 S 50/70 KR1-2. 4. Orientacyjne ilości remontu w poszczególnych ulicach : 4.1. ul. Kaszubska: ok. 1370 m2 remontu gr. 6 cm, ok. 110 m2 remontu gr. 4 cm, regulacja pionowa uzbrojenia w ilości ok. 15 szt. włazów studni rewizyjnych, ok. 7 szt. wpustów deszczowych. 4.2. ul. Wojska Polskiego: ok. 130 m2 wykonania podbudowy bitumicznej, ok. 130 m2 remontu gr. 6 cm z siatką z włókien, ok. 770 m2 remontu gr. 6 cm, regulacja pionowa uzbrojenia w ilości ok. 6 szt. włazów studni rewizyjnych, ok. 10 szt. wpustów deszczowych.

**II.4) Informacja o częściach zamówienia:**
**Zamówienie było podzielone na części:**

nie

**II.5) Główny Kod CPV:** 45233142-6

**Dodatkowe kody CPV:** 45233252-0

SEKCJA III: PROCEDURA

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

**III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

**III.3) Informacje dodatkowe:**

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

|  |
| --- |
|  |
| Postępowanie / część zostało unieważnionetakNależy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 20.08.2018 r. godz. 10 00 nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.  |
|  |

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

**IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

**IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

|  |
| --- |
| Copyright © 2010 [Urząd Zamówień Publicznych](http://www.uzp.gov.pl)  |