Ogłoszenie nr 500243583-N-2018 z dnia 10-10-2018 r.

Miasto Szczecinek: Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych – nakładki bitumiczne na terenie miasta Szczecinek w 2018 roku  
  
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak   
Numer ogłoszenia: 608249-N-2018

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:**

Miasto Szczecinek, Krajowy numer identyfikacyjny 33092089000000, ul. Plac Wolności  13, 78400   Szczecinek, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 943 714 126, e-mail urzad@um.szczecinek.pl, faks 943 740 254.   
Adres strony internetowej (url): www.szczecinek.pl

**I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych – nakładki bitumiczne na terenie miasta Szczecinek w 2018 roku

**Numer referencyjny***(jeżeli dotyczy):*

K.7234.5.2018

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i oddanie zgodnie ze sztuką budowlaną, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, projektami zagospodarowania terenu oraz zasadami bezpieczeństwa dla korzystających z drogi, robót polegających na wykonaniu remontu nawierzchni bitumicznych ulic: Kaszubska i Wojska Polskiego w Szczecinku. 2. W zakres remontu o którym mowa powyżej wchodzi: 2.1 Ul. Kaszubska: - remont mechaniczny nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm ( na zjeździe i zatoce autobusowej): frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. do 4 cm, transport sfrezowanego materiału w miejsce wskazane przez Zamawiającego ( do 6 km ), regulacja pionowa istniejącego uzbrojenia, mechaniczne oczyszczenie i sprysk emulsją asfaltową nawierzchni, mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm, transport mieszanki bitumicznej, - remont mechaniczny nawierzchni o gr. 6 cm ( na ciągu głównym ): frezowanie nawierzchni bitumicznej śr. gr. do 6 cm, transport sfrezowanego materiału w miejsce wskazane przez Zamawiającego ( do 6 km) , mechaniczne oczyszczenie i sprysk emulsją asfaltową nawierzchni, mechaniczne wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego śr. gr. 3cm, regulacja pionowa istniejącego uzbrojenia , sprysk emulsją asfaltową warstwy wyrównawczej, mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 3 cm, transport mieszanki bitumicznej. 2.2. Ul. Wojska Polskiego: - wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego gr. 6 cm ( na przekopach i w miejscach spękań): frezowanie nawierzchni bitumicznej na spękaniach gr. do 6 cm, transport sfrezowanego materiału w miejsce wskazane przez Zamawiającego ( do 6 km ), sprysk emulsją asfaltową nawierzchni, ręczne lub mechaniczne wykonanie podbudowy bitumicznej z betonu asfaltowego gr. 6 cm, transport mieszanki bitumicznej, - remont mechaniczny nawierzchni o gr. 6 cm ( na przekopach i w miejscach spękań ): mechaniczne oczyszczenie i sprysk emulsją asfaltową nawierzchni, mechaniczne wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego śr. gr. 3cm, regulacja pionowa istniejącego uzbrojenia , sprysk emulsją asfaltową warstwy wyrównawczej, ułożenie siatki z włókien szklanych wzdłuż i wszerz przesączonej asfaltem układanej w technice na gorąco ze wstępnym przyklejeniem typu GLASSPHALT G – ROAD 120/120 ( lub równoważnej ), mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 3 cm, transport mieszanki bitumicznej. - remont mechaniczny nawierzchni o gr. 6 cm ( na ciągu głównym ): mechaniczne oczyszczenie i sprysk emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej, mechaniczne wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego śr. gr. 3cm, regulacja pionowa istniejącego uzbrojenia , sprysk emulsją asfaltową warstwy wyrównawczej, mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 3 cm, transport mieszanki bitumicznej. 3. Należy zastosować masy asfaltowe zgodnie z WT-2 2014 dla: 1) podbudowa bitumiczna - AC 16 P 50/70 KR1-2, 2) warstwy wiążąco-wyrównawczej - AC 11W 50/70 KR1-2, 3) warstwy ścieralnej – AC 8 S 50/70 KR1-2. 4. Orientacyjne ilości remontu w poszczególnych ulicach : 4.1. ul. Kaszubska: ok. 1370 m2 remontu gr. 6 cm, ok. 110 m2 remontu gr. 4 cm, regulacja pionowa uzbrojenia w ilości ok. 15 szt. włazów studni rewizyjnych, ok. 7 szt. wpustów deszczowych. 4.2. ul. Wojska Polskiego: ok. 130 m2 wykonania podbudowy bitumicznej, ok. 130 m2 remontu gr. 6 cm z siatką z włókien, ok. 770 m2 remontu gr. 6 cm, regulacja pionowa uzbrojenia w ilości ok. 6 szt. włazów studni rewizyjnych, ok. 10 szt. wpustów deszczowych.

**II.4) Informacja o częściach zamówienia:**   
**Zamówienie było podzielone na części:**

nie

**II.5) Główny Kod CPV:** 45233142-6

**Dodatkowe kody CPV:** 45233252-0

SEKCJA III: PROCEDURA

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

**III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

**III.3) Informacje dodatkowe:**

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

|  |
| --- |
|  |
|  |
| **IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 08/10/2018  **IV.2) Całkowita wartość zamówienia**  **Wartość bez VAT** 219667.20  **Waluta** PLN  **IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**  Liczba otrzymanych ofert:  2  w tym:  liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2  liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0  liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0  liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  **IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0  **IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**  Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  nie  Nazwa wykonawcy: POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A.  Email wykonawcy:  Adres pocztowy: ul. Podmiejska 2  Kod pocztowy: 78-500  Miejscowość: Drawsko Pomorskie  Kraj/woj.: zachodniopomorskie   Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  tak  Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  nie  Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  nie  **IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**  **Cena wybranej oferty/wartość umowy** 262960.00  Oferta z najniższą ceną/kosztem 262960.00  Oferta z najwyższą ceną/kosztem 343226.80  Waluta: PLN  **IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**  Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom  nie  Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:  **IV.8) Informacje dodatkowe:** | |

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

**IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

**IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

|  |
| --- |
| Copyright © 2010 [Urząd Zamówień Publicznych](http://www.uzp.gov.pl) |