**TABELA DO USTALENIA CENY OFERTY**

1. Wykonawca podaje ceny jednostkowe ryczałtowe brutto w zł na wymienione w sekcji III ust. 1 poszczególne rodzaje robót i wartość robót brutto w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ, na całe zadanie objęte zamówieniem, zawierające wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i niezbędne do jego zakończenia bez możliwości ich zmiany w trakcie trwania umowy,/wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego zgodnie z art. 632 K. c./:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. L.p. | Rodzaj usługi | Jednostkowa cena ryczałtowa brutto | JM. | Przyjęte  w SIWZ orienta-cyjne ilości robót | Wartość usługi brutto (c x e) |
| a | b | c | d | e | f |
| 1 | malowanie przejścia dla pieszych farba białą ( cienkowarstwowo) | ………… | m2 | 4500 | ……………….. |
| 2 | malowanie przejazdów rowerowych i miejsc postojowych farbą kolorową cienkowarstwowo) | ………… | m2 | 1150 | ……………….. |
| 3 | malowanie linii segregacyjnych , ciągłych i innych elementów oznakowania poziomego ( cienkowarstwowo) | ………… | m2 | 2675 | ……………….. |
| 4 | wykonanie i montaż 1 m2 nowej tarczy znaku odblaskowego | ………… | m2 | 95 | ……………….. |
| 5 | wykonanie odnowienia znaku odblaskowego wraz z demontażem i montażem | ………… | m2 | 10 | ……………….. |
| 6 | wykonanie tabliczki dwustronnej j z nazwą ulicy z montażem na słupku | ………… | szt. | 35 | ……………….. |
| 7 | wykonanie słupka z rury ocynkowanej Ø 60 mm wraz z wykonaniem zamocowania znaku i ustawieniem słupka | ………… | szt. | 90 | ……………….. |
| 8 | wykonanie słupka z kształtownika stalowego 60x60 mm wraz z jego malowaniem na kolor czarny metodą proszkową i ustawieniem | ………… | szt. | 15 | ……………….. |
| 9 | remont słupka wraz z montażem i demontażem | ………… | szt. | 50 | ……………….. |
| 10 | przestawienie słupka wraz ze znakiem | ………… | szt. | 8 | ……………….. |
| 11 | demontaż słupka wraz ze znakiem i naprawą nawierzchni | ………… | szt. | 25 | ……………….. |
| 12 | mycie tarcz znaków drogowych | ………… | m2 | 150 | ……………….. |
| 13 | dostawa i montaż lustra drogowego Ø 600 mm | ………… | szt. | 10 | ……………….. |
| 14 | dostawa i montaż elementu środkowego progu zwalniającego z tworzywa sztucznego 600x500x50 mm | ………… | szt. | 87 | ……………….. |
| 15 | dostawa i montaż elementu końcowego progu zwalniającego z tworzywa sztucznego 600x300x50xmm | ………… | szt. | 22 | ……………….. |
| 16 | Konserwacja istniejącego progu zwalniającego polegająca na jego demontażu i ponownym montażu w tym samym lub innym miejscu | ………… | szt. | 60 | ……………….. |
| 17 | dostawa i montaż bariery rurowej z rury ocynkowanej Ø60 mm L=2,00 m, H=1,10 m | ………… | m | 25 | ……………….. |
| 18 | dostawa i montaż słupka żeliwnego Ø 80 mm , H=1,10 m w stylu „retro” | ………… | szt. | 10 | ……………….. |
| 19 | uzupełnienia łańcucha żeliwnego czarnego przy barierach łańcuchowych ( łańcuch Wykonawcy) | ………… | m | 10 | ……………….. |
| 20 | dostawa i montaż azylu dla pieszych | ………… | m2 | 12 | ……………….. |
| 21 | dostawa i montaż pylonu-U-5b | ………… | szt. | 15 | ……………….. |
| 22 | montaż bariery sprężystej drogowej ( uśredniony rozstaw słupków, bariera Wykonawcy) | ………… | m | 10 | ……………….. |
| 23 | Ustawienie oznakowania awaryjnego | ………… | kpl. | 5 | ……………….. |
| 24 | Montaż słupka U-12c (słupek Wykonawcy) | ………… | szt. | 20 | ……………….. |
| 25 | Montaż słupka U-1a (słupek Wykonawcy) | ………… | szt. | 18 | ……………….. |
| **Razem wartość zamówienia do celów ustalenia wartości oferty Wartość brutto** | | | | **……………………………………**  W=f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7+f8+f9+ +f10+f11+f12+f13+f14+f15+f16+ +f17+f18+f19+f20+f21+f22+f23+ +f24+ f25 | |
|  | |